**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Керівник Закарпатської**

**обласної прокуратури**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Анатолій КОВАЛЬЧУК**

**« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року**

Наказом №\_\_\_\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ІНСТРУКЦІЯ №**

**«ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОЩИТОВІЙ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ»**

**1. Галузь застосування.**

Ця Інструкція поширюється на приміщення електрощитової, встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі та є обов’язковою для ознайомлення і виконання відповідальною особою за пожежну безпеку, всіма особами, які перебувають в електрощитовій, працівниками та обслуговуючим персоналом.

**2. Вимоги пожежної безпеки.**

2.1. Приміщення електрощитової використовувати лише за призначенням.

2.2. Всі розподільчі шафи та щити мають бути зачинені, оснащені схемою під’єднання споживачів із пояснювальними написами та вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

2.3. Плавкі вставки запобіжників мають бути калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки (клеймо ставить завод-виготовлювач або електротехнічна лабораторія). Застосовувати саморобні некалібровані плавки вставки заборонено.

2.4. Двері електрощитової тримати зачиненими. На дверях вказати місце зберігання ключів.

2.5. Електрощитову комплектують вогнегасником.

2.6. У приміщенні електрощитової заборонено:

* зберігати продукцію, устаткування, меблі та інші сторонні предмети;
* улаштовувати виробничі дільниці;
* застосовувати відкритий вогонь;
* курити (дозволено курити лише у спеціально відведених місцях);
* користуватися електронагрівальними приладами (електроплитками, електрочайниками, кип’ятильниками, тощо);
* улаштовувати та експлуатувати тимчасові електромережі;
* залишати без нагляду ввімкнуті в електромережу електроприлади;
* експлуатувати кабелі та дроти із пошкодженою або такою, що втратила захисні властивості, ізоляцією;
* залишати під напругою кабелі та дроти з неізольованими струмопровідними жилами;
* користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами, а також лампами, скло яких має затемнення або випинання.

2.7. Відповідальний за пожежну безпеку електрощитової перед тим, як зачинити її, має впевнитися в її пожежобезпечному стані і лише потім зачинити приміщення.

Відповідальний за пожежну безпеку у приміщенні електрощитової: Головний спеціаліст з питань цивільного захисту: **ГОТЬКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**3. Обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі.**

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов’язаний: негайно повідомити про це пожежно-рятувальну службу за номером телефону 101; вказати адресу та місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище та посаду; поінформувати керівництво (адміністрацію) про пожежу; вимкнути електроживлення; розпочати гасити пожежу наявними первинними засобами пожежогасіння; організувати зустріч підрозділів пожежно-рятувальної служби та надати їм допомогу під час гасіння пожежі; попередити керівника гасіння пожежі про наявність пожежовибухонебезпечних речовин та матеріалів в приміщенні та поблизу; виконувати вказівки керівника гасіння пожежі.

Інструкцію розробив:

**Головний спеціаліст з питань**

**цивільного захисту Наталія ГОТЬКО**